|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QC ： | 宝可梦 | 上传日期： | N/A |
| SQE： | =Q2 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验报告编号： | N/A | 产品图片 |
| 供应商： | =G2 |  |
| 制造商： | =G2 |
| 产品型号： | =T2 数据去重然后用,链接 |
| 产品描述： | =P列的数据去重然后用,链接 |
| 订单号： | =C列的数据去重然后用,链接 |
| 检验类别： | 尾期验货 |
| 检验日期： | =当天日期 |
| 检验地点： | 日本 |

|  |  |
| --- | --- |
| **检验标准** | |
| 参考样板提供方： | 品控 |
| 检验标准： | QCCD-R.03-WP.-Rev2.0-190418 |
| 测试报告： | 合格 |
| 随货COA检查： | 有 |

|  |  |
| --- | --- |
| 检验结论： | **合格** |

**检验总结：**

|  |  |
| --- | --- |
| 1、数量： | 合格 |
| 2、样式、颜色： | 合格 |
| 3、外观工艺/功能： | 合格 |
| 4、数据测量/现场测试： | 合格 |
| 5、包装： | 合格 |
| 6、唛头/标识： | 合格 |
| 7、条码 | 合格 |
|  | |
| **备注：** | |
| 1. 无 | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1、数量** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKU No. | 产品描述 | 订单号 | | 订单数量 | 检验数量  （供检验的产品数量） | | 箱数 | | |
| 已包装 | 未包装 | 已包装 | 未包装 | |
| =T2 | =P2 | =C2 | | =V2 | =V2 | 0 | W2 | 0 | |
| =T3 | =P3 | =C3 | | =V3 | =V3 | 0 | W3 | 0 | |
| =T4 | =P4 | =C4 | | =V4 | =V4 | 0 | W4 | 0 | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | **总数：** | | 求和 | 求和 | 0 | 求和 | 0 | |
| **2、产品样式、颜色符合性** | | |  | | | | | |
| 大货产品与确认样样式,颜色，手感一致。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3、外观工艺/功能检验发现** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准: | GB/T 2828.1 | | | | 抽样方案 | 正常检验一次抽样方案 | | |
| 检验水平: | I | | | | 样本量： | 80 | | |
| 接收质量限(AQL): | 法规、安全 | 0 | 严重： | 0 | 重要： | 1.5 | 轻微： | 4.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷描述** | 法规  安全 | 严重 | 重要 | 轻微 | Defect Code |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 缺陷产品合计： |  |  |  |  |  |
| 缺陷产品最大允许值： | 0 | 0 | 3 | 7 |
| **结论：** | 合格 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4、产品规格数据测量/现场测试** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **数量** | **测试结果** | **规格/公差** |
| 尺寸测量 | 18 | 合格 | 详见尺寸表 |
| 重量测试 | 18 | 合格 | 详见尺寸表 |
| 洗水测试 | 2 | 合格 | 无异常 |
| 检针测试 | 80 | 合格 | 无异常 |
| 气味测试 | All s/s | 合格 | 无不符合要求的异味  或刺激性，个人感官不舒服的气味 |

**5、包装**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **说明** | **结论** |
| 单个产品包装符合性 | 单个产品装入一个销售袋。 | 合格 |
| 内盒包装符合性 | 无 | 无 |
| 外箱包装符合性 | 15个产品装入一个外箱。 | 合格 |
| 箱号 |  | 合格 |

**6、唛头/标识**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **说明** | **结论** |
| 箱唛 | 符合严选标准 | 合格 |
| 挂牌，标识 | 符合严选标准 | 合格 |
| 追溯码 | 无 | 无 |

**7、条形码**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKU No.** | **条码标准信息** | **条码印刷信息** | **条码扫描结果** |
| =T2 | =U2 | =U2 | =U2 |
| =T3 | =U3 | =U3 | =U3 |
| =T4 | =U4 | =U4 | =U4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8、 检验环境:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯光： | 房间灯光 |  |
| 足够 |  |
| 检验地点： | 仓库 |  |
| 检验处所： | 桌上 |  |
| 清洁度： | 干净 |  |
| 天气情况： | 干燥 |  |

**9、照片**